|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM**  **---------------------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnhphúc**  **---------------------** |
| Chào giá lắp đặt camera tại KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2018* |

**YÊU CẦU CHÀO GIÁ**

**Kính gửi: Các đơn vị cung cấp, lắp đặt hệ thống camera.**

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị lắp đặt hệ thống camera cho KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây.

Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo bảng dưới đây:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thông Số Kỹ Thuật** | **S.L** | **ĐVT** | **Giá ĐV (VND)** | **TỔNG GIÁ** | **BH** |
| **1** | **Camera HD hồng ngoại , độ phân giải Full HD 1080P, 2 Megapixel, hình ảnh Full HD cực đẹp, camera HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, không có độ trễ.  Kích thước hình ảnh 1920(H)x1080(V) Chống nhiểu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng.  Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON  Ống kính 3.6mm@F1.8 (tùy chọn: 6mm) Hồng ngoại 20m IP66 weatherproof** | **22** | **cái** |  |  |  |
| **2** | **Đầu ghi hình 24 kênh 3MP H.265+ 24/32 kênh thế hệ Turbo 4.0 • Hỗ trợ 265+/H.265/H.264+/H.264 main stream và H.265/H.264 sub-stream • Hỗ trợ camera chuẩn HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS • Hỗ trợ Cloud storage(One Drive, Google Drive or Drop Box) • Hỗ trợ HDMI2 và HDMI1/VGA hiển thị độc lập • Ngõ ra HDMI2 4K (3840 × 2160) • Hỗ trợ cổng CBVS • Khả năng hỗ trợ đi dây max. 800m cho 1080p và 1200m cho 720p HDTV • Hỗ trợ 4 cổng SATA và 1 eSATA • Hỗ trợ 1 cổng LAN 10M/100M/1000M** | **1** | **cái** |  |  |  |
| **3** | **Ổ cứng chuyên dụng cho camera SEAGATE SKYHAWK 6TB (SATA 6Gb/s Cache 64 MB) , lưu trữ trong vòng 30 ngày** | **1** | **cái** |  |  |  |
| **4** | **Nguồn Adapter chuyên dùng cho camera 12V-1A** | **22** | **cái** |  |  |  |
| **5** | **Dây tín hiệu camera** | **800** | **mét** |  |  |  |
| **6** | **Dây điện nguồn camera** | **200** | **mét** |  |  |  |
| **7** | **Ruột gà phi 20** | **50** | **mét** |  |  |  |
| **8** | **Ruột gà phi 25** | **150** | **mét** |  |  |  |
| **9** | **Nẹp nhựa 8 phân** | **15** | **mét** |  |  |  |
| **10** | **Dây HDMI 30 mét (loại tốt)** | **1** | **sợi** |  |  |  |
| **11** | **Dây VGA 3 mét (loại tốt)** | **1** | **sợi** |  |  |  |
| **12** | **Dịch vụ thi công kéo dây,lắp đặt,chỉnh góc,cấu hình,vật tư phụ(jack,hộp nối kỹ thuật,dây rút,băng keo,ốc vít,…..)** | **22** | **cái** |  |  |  |

Thời gian nhận: từ ngày **23/05/2018 đến ngày 28/05/2018**.

Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu đính kèm, có đóng dấu niêm phong ngoài bì thư ghi rõ danh mục chào giá **“ Lắp đặt hệ thống camera cho KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh”** và gửi về:

**Phòng Tài chính – Kế toán - phòng A.009**

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3