|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO****TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM****---------------------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập-Tự do -Hạnhphúc****---------------------** |
| Chào giá bộ Micro vố tuyến | *TP. HồChí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2018* |

**YÊU CẦU CHÀO GIÁ**

 **Kính gửi: Các đơn vị cung cấp âm thanh.**

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu trang bị mới dụng cụ giảng dạy - Bộ micro vô tuyến cho phòng học tại cơ sở E thuộc UEH.

Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo chủng loại dưới đây

Khi chào giá phải đáp ứng các yêu cầu về về chủng loại hàng hóa và đặt tính kỹ thuật theo bảng dưới đây:

| **STT** | **Tên/Chủng loại hàng hóa hàng** | **ĐVT** | **SL** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Yêu cầu****bảo hành** | **Các yêu cầu khác** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Khối thu không dây UHF TOA WT- 5800 F01** | Bộ | 2 | * Nguồn điện: Nguồn AC chính(sử dụng AC-DC adapter)
* Đáp tuyến tần số: 100 – 10,000Hz
* Tần số thu: 692 – 865MHz, UHF
* Ngõ vào trộn: -20dB, 10kΩ, (không cân bằng)
* Trọng lương 700g
* Thành phẩm Resin, Black
* Kích thước: 210(R) × 44(C)× 181 (S)mm
* Số kênh lựa chọn: 64 kênh
 | 01 năm |  |
| 2 | **Micro không dây cầm tay Toa WM-5225** | Cái | 2 | * Microphone tử ngưng tụ Electret micro đơn vị: Đa chiều
* Dải tần: 576 - 932 MHz \*, UHF
* Kênh lựa chọn: 64 kênh (số lượng kênh có thể khác nhau từ nước này sang nước khác)
* RF cung cấp: 50 mW hoặc ít hơn
* Tone Tần số: 32,768 kHz
* Bộ dao động: PLL tổng hợp
* Cấp đầu vào tối đa: 126 dB SPL
* Độ lệch tối đa: ± 40 kHz
* Đáp ứng tần số âm thanh: 100 Hz - 15 kHz
* Dải động: 95 dB hoặc nhiều hơn (với WT-5800)
* Pin WB-2000 (WB-2000-2 bao gồm 2 miếng) có thể sạc lại pin (tùy chọn) hoặc kiềm AA pin khô
* Tuổi thọ pin Approx: 13 h (WB-2000 pin có thể sạc lại được sử dụng), Approx. 10 h (khi pin kiềm được sử dụng)
* Chỉ số đèn điện: / Battery
* Antenna Built-in loại
* Nhiệt độ hoạt động: -10 ℃ đến +50 ℃ (14 ゜ F đến 122 ゜ F) (ngoại trừ pin)
* Độ ẩm hoạt động: 30% đến 85% RH (không ngưng tụ)
* Thành phẩm: nhựa, lớp phủ
* Kích thước: φ43.6 x 231,5 mm (φ1.72 "x 9,11")
* Trọng lượng: 180 g (0.4 lb) (với pin)
 | 01 năm |  |

Thờ igian nhận: từ ngày **06/3/2018 đến ngày 09/3/2018**.

Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu đính kèm, có đóng dấu niêm phong ngoài bì thư ghi rõ danh mục chào giá **“Micro phòng học cơ sở E”** và gửi về:

**Phòng Tài chính – Kế toán - phòng A.009**

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, số 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3